Digital  Multimeter	
FT163/FT168	多功能数字万用表	

安全设计更高	
保护电路更全	
工艺水平更新	
外观设计更美	
稳定性能更好	
耐用实用更省	

  世界同档次产 
品中的佼佼者！ 	

与世界级品牌相比的八大优势！	

安全  耐用  稳定  低功耗  抗干扰  大屏幕  小量程精度高  背景灯显示  	
一、概述: FT160/FT168型万用表是一款性能稳定、精密、可靠性高的3 ¾ 位手持式数字万用表。它采
用25mm字高的大屏幕LCD显示以及功能、单位符号显示，读数清晰方便。
测量交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、电容、频率、温度、占空比、二级管及通断测试、相对值测量功能；
同时设有单位符号显示、数据保持、相对值测量、自动/手动量程转换、自动断电及低电压报警功能。整机采用了能直接驱动LCD显示器的4位微处理器和双积分式A/D转换器，提高了表的精度和分辨率，是实验室、工厂、学校、无线电爱好者的理想工具。
高可靠性和高精确度的专业制造，所有量程和功能的全面保护；过压保护高达1000伏；采用德
国SABA的防爆、灭弧保险管, 性能更加稳定可靠。
二、特性：显示方式: LCD液晶显示；最大显示: 3999、3¾位自动极性和单位显示；
超量程过载显示:“OL”；低电压显示：显示“”符号。重量：约400克。
工作温度(0～40)℃，相对湿度＜80﹪R.H； 电源：一支6F22 9V叠層电池；
体积(尺寸)：182mm×90mm×48mm；
三、技术特性:
被测量	量    程	分 辨 率	FT163	FT168	
			准 确 度	
ACV
50-500Hz	400.0 mV	0.1mV	3.0﹪＋3d	
	4.000 V	0.001V	1.0﹪＋3d	
	40.00 V	0.01V		
	400.0 V	0.1V		
	1000 V	1V		
DCV	400.0 mV	0.1mV	1.0﹪＋1d	
	4.000 V	0.001V	0.5﹪＋3d	
	40.00 V	0.01V		
	400.0 V	0.1V		
	1000 V	1V		
DCA	400.0 µA	0.1µA	1.5﹪＋3d	
	4000 µA	1 µA		
	40.00 mA	0.01mA		
	400.0 mA	0.1mA		
	4.00 A	0.01A		
	10.00 A			
ACA
40-200Hz	400.0 µA	0.1µA	1.5﹪＋3d	
	4000 µA	1 µA		
	40.00 mA	0.01mA		
	400.0 mA	0.1mA		
	4.000 A	0.01A		
	10.00A			
电阻
Ω	400.0 Ω	0.1Ω	0.5﹪＋3d	
	4.000 kΩ	0.001kΩ	0.5﹪＋2d	
	40.00 kΩ	0.01kΩ		
	400.0 kΩ	0.1VΩ		
	4.000 MΩ	0.001MΩ		
	40.00MΩ	0.01MΩ	1.5%＋3d	
电容	50.00 nF	0.01nF	2﹪＋5d	
	500.0 nF	0.1nF		
	5.000 µF	0.001µF	5%+5d	
	50.00 µF	0.01µF		
	100.0 µF	0.1µF		
频率
10Hz-100k
Hz	50.00 Hz	0.01Hz	无此功能	0.1﹪＋3d	
	500.0 Hz	0.1Hz			
	5.000 kHz	0.001kHz			
	50.00 kHz	0.01kHz			
	100.0 kHz	0.01kHz			
	占 空 比	0.1%-99.9%		1% 典型值	

四、产品系列：热工过程校验仪 电子负载 数字示波器 电能质量分析仪 可编程直流电源 风量/风温/风
速计 数字万用表 图形/示波万用表 光电/机械转速表 红外测温仪/数字温度计 数字照度计 高压钳形万用表 钳型氧化锌避雷器测试仪 数字兆欧表/绝缘电阻表 接地电阻表 钳型功率计 噪音
计/声级计 测振仪 表面电阻测试仪