




测量校正步骤：

1. 显微镜连接电脑，打开软件，相机列表中选择显微镜相机，如图：软件上显示出显微镜的图像。
2. 切换至测量页面，进入测量标定设置
3. 设置标定。名称:随便填。实际长度：填1或2或其他数字单位。单位选择：mm，如图：。
4. 画标定线：把校正尺放在镜头下面，把校正尺上面的1mm长度图像显示出来（校正尺左下角，第一排的刻度为mm长度的刻度，如图），然后通过软件校正工具 把1mm长度的图像标出来，如图：最后点击软件右下角的“新增”保存校正值，如图：标定完成。
5. 测量。标定完成后，选择对应的测量工具，开始测量，如图：按照对应的功能进行测量即可

