**德国IRM厌氧高温干燥箱**

**高精度 采用LCD触摸屏 氮气导入装置  
  
**·高精度，温度波动度≤±0.2℃**  
**·风速可调，一机两用，可作为鼓风式或自然对流式干燥箱使用**  
·运行模式：立即运行、延时运行、指定时刻运行  
·程序数量：100条，每条16段  
·触摸屏可设置：温度、程序、风速、排气口  
·加热速率可调  
·带温度修正功能，带独立超温保护器  
·停电恢复自动重启功能  
·标配U盘数据导出功能  
·标配门开关、RS485接口  
·带密码权限功能  
·标配流量计和氮气导入口  
·可选配打印机、记录仪**

**技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | **FDHN115** | **FDHN345** |
| 温度范围 | 室温+20℃~450℃ | |
| 温度波动度 | ≤0.2℃ | |
| 温度均匀度（在200℃时） | ≤2.5℃ | |
| 内容积L | 115 | 345 |
| 搁架数量（标配/总数） | 2/3 | 2/4 |
| 搁架尺寸W\*Dmm | 470\*420 | 670\*670 |
| 搁架承重（单个/总）kg | 30/60 | 30/120 |
| 最大换气量m³/h | 11 | 125 |
| 观察窗（选配）W\*Hmm | 200\*200 | 350\*350 |
| 重量kg | 112 | 330 |
| 内部尺寸（宽\*深\*高mm） | 500\*455\*505 | 700\*705\*700 |
| 外部尺寸（宽\*深\*高mm） | 815\*920\*950 | 1280\*1215\*1510 |
| 电源 | AC220V/4.1KW | AC380V/12KW |