USB连接电脑说明

收到产品后，请先组装好显微镜。（注意：不要插内存卡！！！！！）

组装完毕后，通过USB线将相机和电脑连接，打开电脑上的“测量软件”后，在软件右上角的相机列表中选择“对应的相机”就可以显示图像，显微镜正常工作。

软件安装：

将光盘中的“测量软件”安装到电脑上，打开软件就可以看到显微镜的图像（如果电脑上面有其它的“图像设备”，打开软件可能显示的是另外一个图像设备的图像或者不显示图像，那么就要通过“测量软件”右上角的“相机列表”对图像设备进行切换，选择显微镜的图像设备即可或者直接禁用电脑里面的其他显示设备）。

看到图象后，可以拍照.录像.测量。具体的操作方法看对应的说明书。

如有问题，请联系电话：4008553358或微信18923489948余先生处理。