第一次使用干燥箱要注意的问题

在第一次使用干燥箱时我们需要注意哪些问题呢，可能对于初次接触或操作此设备的用户来说不是很了解，下面海达小编为大家介绍下：

1 、使用前需留意所用电源电压能否符合。运用时，必需将电源插座接地线按规则停止接地。

2 、电源线不可缠绕在金属物上，不可设置在低温或湿润的中央，避免橡胶老化致使漏电。

3 、放置干燥箱内物品切勿过挤，必需留出气氛天然对流的空间，使湿润气氛能在风顶上减速逸出。

4 、在无防爆安装的干燥箱内，请勿放入易燃物品。

5 、在通电运用时，不要用手触及干燥箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗，检验时应将电源切断。

6 、应活期反省温度调理器之银触点能否发毛或不平，如有，可用细纱布将触头砂平后，再运用，并应常常用干净布擦净，使之接触优良。室内温度调理器之金属管道切勿撞击免得影响灵活度。

7 、每次用完后，须将电源局部切断，常常坚持干燥箱内外干净。

以上就是初次使用干燥箱的使用手册，供大家参考，以免使用的过程成出现故障。